
PROCEDURA PER INSTALLAZIONE DRIVER FASY:

1-INSTALLARE MSXML4ITASP2.MSI
2-RIAVVIARE IL PC
3-INSTALLARE setupvola.EXE
4-LANCIARE IL PROGRAMMA C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R002410\ActiveCashCfg.exe
	4.1-Selezionare ADD COM PORT
	4.2-Indicare il numero di COM collegata al registratore
	4.3-Indicare la velocità di connessione (Default Libeccio/Scirocco=9600, Default Mistral-Ghibli-Zephyr-Shamal=19200)
	4.4-Indicare modalità di trasmissione (Default=RS232)
	4.5-Confermare
	4.6-Cliccare sulla porta COM appena creata
	4.7-Cliccare su "ADD ECR"
	4.8-Selezionare il modello di registratore da collegare e indicare il numero (Default=1)
	4.9-Confermare
	4.10-Salvare le impostazioni create cliccando su "SAVE"
	4.11-Salvare il file nominandolo "FSE.CFG" nella cartella C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R002410\
	4.12-Chiudere il programma cliccando su "EXIT"
5-LANCIARE C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R002410\FseDriver.exe
6-CONTROLLARE LA PRESENZA DELL'ICONA NELLA BARRA DELLE APPLICAZIONI "FASY" blu

L'EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI PROVA AVVIENE COPIANDO UN FILE IN FORMATO .TXT NELLA CARTELLA C:\Programmi\FseDrivers\Engine\R002410\Tickets\1
nb: Il file .txt da stampare deve rispettare i codici e le impostazioni previste nel protocollo FASY disponibile sul cd)

SE NON FUNZIONA:
	1-ASSICURARSI CHE IL CAVO SIA CORRETTO E COLLEGATO BENE
	2-CONTROLLARE LA CONFIGURAZIONE DELLA PORTA COM DEL PROPRIO COMPUTER
	3-CONTROLLARE CHE NON SIA APERTO IL CONFIGURATORE "EasyPro"
	4-CONTROLLARE CHE NON CI SIANO ALTRI PROGRAMMI APERTI CHE UTILIZZANO LA PORTA COM DELLA CASSA
	5-CONTROLLARE CHE LA CASSA SIA ABILITATA (LIBECCIO=40Sbt016Cont  SCIROCCO/MISTRAL BASIC=40sbt017Cont  MISTRAL-GHIBLI-SHAMAL-ZEPHYR=P911 SECONDO BANCO PRIMO FLAG=1)
	